Avser fordon: XXXXXXXXXX

**Underlag för godkännande av bussfordon 2015**

**CD1L**



**Huvudavtal:** XXXX
**Trafikföretag:** XXXX
**Trafikområde:** XXXX
**Datum:** XXXX-XX-XX

1. Fordonsuppgifter

[ ]  Fordonets fabrikat: XXXXXX [ ]  Årsmodell: XXXX [ ]  Euroklass: XXXXX
[ ]  Modellbeteckning: XXXXXX [ ]  Drivmedel: XXXXX

2. Baskrav CD1L

[ ]  Trafikgrupp City [ ]  Dörröppningar D+D+D+D
[ ]  Fordonstyp Dubbelledbuss [ ]  Hjulaxlar A+A+A+A
[ ]  Fordonsklass 1 [ ]  Antal sittplatser: XX st
[ ]  Fordonschassi Låggolv [ ]  Antal ståplatser: XX st

3a. Kravuppfyllnad som framgår av inre layout, se 3c

[ ]  Andel låggolv: XX% [ ]  Placering av stopknappar
[ ]  Inre dörrmått rullstolsingång [ ]  Placering stopelement samt visningsriktning
[ ]  Placering av rullstolsplats [ ]  Placering hållplatsskyltar samt visningsriktning
[ ]  Mått rullstolsplats 1300x750mm -----------------------------------------------------------------
[ ]  Placering av påkallaknapp vid rullstolsplats [ ]  Gångbredd framdörr-avstigningsdörr 600mm
------------------------------------------------------------------------- [ ]  Fasta enkla och dubbla säten utritade
[ ]  Placering av 4st barnvagnspl varav minst 1 per utg dörr [ ]  Fällbara säten/klaffsäten utritade
[ ]  Mått per barnvagnsplats 600x750m [ ]  Stolsavstånd minst 680mm
[ ]  Placering av påkallaknapp säten bakom barnvagnspl [ ]  Placering av skiljeväggar
------------------------------------------------------------------------- [ ]  Avstånd skiljevägg-sittplats minst 300mm
[ ]  Placering av 4st reserverade sittplatser låggolv [ ]  Ståhöjd i mittgång minst 1900mm
[ ]  Avstånd minst 780mm vid reserverade sittplatser [ ]  Säteshöjd över golv 450-500mm
[ ]  Avstånd minst 1500mm vid reserverade sittplatser motsitt
[ ]  Placering av påkallaknapp vid reserverade sittplatser

3b. Kravuppfyllnad som framgår av yttre layout, se 3d-3f

[ ]  Placering av linje/destinationsskylt höger fram
[ ]  Placering av linje/destinationsskylt höger bak
[ ]  Placering av yttre påkallaknapp rullstolsingång
[ ]  Placering av yttre dörröppningsknappar bakdörrar
[ ]  Placering av yttre högtalare
[ ]  Placering av flagghållare höger
---------------------------------------------------------------------------
[ ]  Placering av linje/destinationsskylt vänster
[ ]  Placering av linje/destinationsskylt front
[ ]  Placering av linjeskylt bak
[ ]  Placering av flagghållare vänster

3c. Fordonsritning – Inre layout



3d. Fordonsritning – Yttre layout höger



3e. Fordonsritning – Yttre layout vänster



3f. Fordonsritning – Yttre layout front och bak

 

4a. Teknisk specifikation – Säkerhetskrav

[ ]  Trepunktsbälte förarplats [ ]  Brandsläckare
[ ]  Förarbälte möjligt att justera i höjdled [ ]  Förbandslåda
------------------------------------------------------------------------------ [ ]  Aut släckningssystem motorrum
[ ]  Kameraöverv. passagerare [ ]  Dörrbromskrav
[ ]  Kameraöverv. 3:e, 4:e dörr, skärm vid förarplats [ ]  Vinterdäck
[ ]  Plats för kameraöverv. av föraren [ ]  Varningsreflexer backspeglar
[ ]  Möjlighet för föraren att övervaka inre utrymmet [ ]  Alkolås
[ ]  Övervakningsmöjlighet av yttre yta framför framdörr [ ]  Överfallslarm förarplats
[ ]  Backkamera [ ]  Kommunikation på förarplats med handsfree lösning
[ ]  ISA-System

4b. Teknisk specifikation – Tillgänglighet

[ ]  Rullstolsramp [ ]  Utvändig högtalare vid ingångsdörr
[ ]  Nigningsfunktion [ ]  Möjlighet till manuella utrop från förarplats
[ ]  Bakåtvänd rullstolsplats ryggplatta [ ]  System för hållplatsutrop med god hörbarhet
[ ]  Bakåtvänd rullstolsplats vältskydd ------------------------------------------------------------------------
[ ]  Bakåtvänd rullstolsplats hjulstopp [ ]  Röda stoppknappar med vit text och gula knapphus
------------------------------------------------------------ [ ]  Stoppsystem med audiell och visuell funktion
[ ]  Kontrastmarkering signalgult trappsteg [ ]  Blåa påkallaknappar med vit text och gula knapphus
[ ]  Kontrastmarkering signalgult podester [ ]  Påkallasystem med avvikande signal för förare & resenär
[ ]  Kontrastmarkering ledstänger -------------------------------------------------------------------------
[ ]  Kontrastmarkering handtag [ ]  Armstöd mot mittgång vid reserverade sittplatser

4c. Teknisk specifikation – Komfort

[ ]  80mm tjocklek sittdyna fasta säten
[ ]  God sikt genom fönster, ej tonade rutor
[ ]  Värme/friskluftsanordning
[ ]  Luftkonditionering (AC)
[ ]  Ståstöd med dynor i lederna

4d. Teknisk specifikation – Övrigt

[ ]  Ljusa innerväggar ej tygbeklädda
[ ]  Ljust innertak ej dominerande av tygbeklädnad
[ ]  Ljust halksäkert golv
[ ]  Blått stolstyg utan logotyper
[ ]  Tidtabellshållare med minst 6st A6 fack
[ ]  Tidningslåda
[ ]  Papperskorg vid varje dörröppning
[ ]  Förarmicrofon
[ ]  Fönsterskylthållare 4 st

5. Tekniklåda och antennskiss

 

6. Stolstyp för fasta säten



7. Eventuella noteringar

XXX

8. Godkännande och signering

**Fordonet Godkänt:**

Sign/datum trafikföretaget: Sign/datum Västtrafik: Sign/datum Västtrafik:
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXX-XX-XX XXXX-XX-XX XXXX-XX-XX